|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Subnet | Subnet Mask | Subnet Mask /x | Number of Hosts | Network Address | First Usable Address | Last Usable Address | Broadcast Address |
| 1 | 255.255.254.0 | /23 | 510 | 223.240.28.0 | 223.240.28.1 | 223.240.29.254 | 223.240.29.255 |
| 2 | 255.255.255.0 | /24 | 254 | 223.240.30.0 | 223.240.30.1 | 223.240.30.254 | 223.240.30.255 |
| 3 | 255.255.255.0 | /24 | 254 | 223.240.31.0 | 223.240.31.1 | 223.240.31.254 | 223.240.31.255 |